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电工证（特种作业操作证）报考指南+100题理论模拟卷
考试通知（摘要）：
📋 考试通知（已核实官方信息）报考条件：年满18周岁、初中以上学历、身体健康。考试方式：特种作业操作证实行常年滚动报名，各地应急管理局或其授权的培训机构组织培训考试，具体以当地应急管理局公告为准。考试分理论（机考80分合格）和实操两部分。证书全国通用，每3年复审一次。查询：应急管理部官网特种作业操作证查询平台。
模拟试卷（共100题，按真实考试题型结构出题：单选60题+判断40题）
1. 我国常用安全电压等级中最高为（单选）
A. 24V  B. 36V  C. 12V  D. 6V
答案：B  解析：我国安全电压等级为42V、36V、24V、12V、6V，常用最高为36V。
2. 触电急救的首要步骤是（单选）
A. 立即报警  B. 人工呼吸  C. 送医院  D. 迅速脱离电源
答案：D  解析：发现有人触电应先迅速使触电者脱离电源，再进行急救。
3. 电工操作中‘验电’的目的是（单选）
A. 确认线路无电  B. 测量电阻  C. 校准仪表  D. 检查绝缘
答案：C  解析：验电是确认设备或线路是否带电的安全步骤，作业前必须执行。
4. 三相交流电的相间电压为（单选）
A. 660V  B. 220V  C. 110V  D. 380V
答案：A  解析：我国低压三相四线制中，相线与相线之间电压为380V。
5. 单相照明用电电压为（单选）
A. 380V  B. 220V  C. 36V  D. 110V
答案：C  解析：我国居民单相交流电标准电压为220V。
6. 电气设备外壳接地的目的是（单选）
A. 省电  B. 防静电  C. 防雷  D. 防止漏电伤人
答案：A  解析：保护接地可将设备漏电时外壳电压限制在安全范围，防止触电。
7. 漏电保护器的作用是（单选）
A. 省电  B. 漏电时自动断电  C. 稳压  D. 防雷
答案：C  解析：漏电保护器在检测到漏电电流时自动切断电源，保护人身安全。
8. 导线接头的连接要求是（单选）
A. 接触电阻小  B. 越细越好  C. 越粗越好  D. 无所谓
答案：D  解析：接头接触电阻要小且机械强度足够，否则易发热引发事故。
9. 电工仪表使用前应检查（单选）
A. 外观颜色  B. 出厂日期  C. 量程选择  D. 品牌型号
答案：B  解析：使用仪表前必须检查量程选择是否正确，防止烧表或误测。
10. 电气火灾首先应采取的措施是（单选）
A. 切断电源  B. 打开门窗  C. 等待消防  D. 用水灭火
答案：C  解析：电气火灾应先切断电源，再用干粉或二氧化碳灭火器扑救。
11. 人体安全电流一般为（单选）
A. 100mA以上  B. 1A以上  C. 50mA以上  D. 10mA以下
答案：B  解析：一般认为工频电流10mA以下为摆脱电流，50mA以上可致危险。
12. 绝缘手套的用途是（单选）
A. 防烫伤  B. 防滑  C. 防机械伤害  D. 防触电
答案：B  解析：绝缘手套是电工低压带电作业的防护用品，用于防止触电。
13. ‘停电、验电、挂接地线’属于（单选）
A. 作业步骤  B. 管理制度  C. 收费标准  D. 装饰措施
答案：C  解析：这是保证安全检修作业的三项基本安全技术措施。
14. 三相异步电动机的转速取决于（单选）
A. 电压大小  B. 负载轻重  C. 电源频率和极数  D. 电流大小
答案：B  解析：同步转速n=60f/p，由电源频率f和磁极对数p决定。
15. 变压器的作用是（单选）
A. 变换频率  B. 变换电压  C. 发电  D. 整流
答案：D  解析：变压器利用电磁感应原理实现电压的变换。
16. 熔断器的作用是（单选）
A. 升压  B. 稳压  C. 过载和短路保护  D. 变频
答案：D  解析：熔断器在电路过载或短路时熔断，起保护作用。
17. 安全色中红色表示（单选）
A. 安全  B. 注意  C. 指令  D. 禁止和停止
答案：A  解析：红色表示禁止、停止和消防；黄色表示注意；蓝色表示指令；绿色表示安全。
18. 登高作业时安全带应（单选）
A. 不用挂  B. 低挂高用  C. 高挂低用  D. 随意挂
答案：A  解析：安全带应高挂低用，防止坠落时冲击力过大。
19. 直流电与交流电的主要区别是（单选）
A. 功率大小  B. 电流方向  C. 电压大小  D. 频率高低
答案：A  解析：直流电方向恒定，交流电方向周期性变化。
20. 人体触电方式中危险性最大的是（单选）
A. 两相触电  B. 跨步电压触电  C. 单相触电  D. 间接触电
答案：D  解析：两相触电时人体承受线电压，电流更大、更危险。
21. 我国常用安全电压等级中最高为（单选）
A. 12V  B. 24V  C. 6V  D. 36V
答案：D  解析：我国安全电压等级为42V、36V、24V、12V、6V，常用最高为36V。
22. 触电急救的首要步骤是（单选）
A. 送医院  B. 迅速脱离电源  C. 人工呼吸  D. 立即报警
答案：B  解析：发现有人触电应先迅速使触电者脱离电源，再进行急救。
23. 电工操作中‘验电’的目的是（单选）
A. 校准仪表  B. 测量电阻  C. 检查绝缘  D. 确认线路无电
答案：A  解析：验电是确认设备或线路是否带电的安全步骤，作业前必须执行。
24. 三相交流电的相间电压为（单选）
A. 660V  B. 220V  C. 110V  D. 380V
答案：A  解析：我国低压三相四线制中，相线与相线之间电压为380V。
25. 单相照明用电电压为（单选）
A. 110V  B. 220V  C. 380V  D. 36V
答案：D  解析：我国居民单相交流电标准电压为220V。
26. 电气设备外壳接地的目的是（单选）
A. 防止漏电伤人  B. 防静电  C. 省电  D. 防雷
答案：C  解析：保护接地可将设备漏电时外壳电压限制在安全范围，防止触电。
27. 漏电保护器的作用是（单选）
A. 漏电时自动断电  B. 防雷  C. 省电  D. 稳压
答案：D  解析：漏电保护器在检测到漏电电流时自动切断电源，保护人身安全。
28. 导线接头的连接要求是（单选）
A. 接触电阻小  B. 越粗越好  C. 越细越好  D. 无所谓
答案：D  解析：接头接触电阻要小且机械强度足够，否则易发热引发事故。
29. 电工仪表使用前应检查（单选）
A. 出厂日期  B. 量程选择  C. 外观颜色  D. 品牌型号
答案：A  解析：使用仪表前必须检查量程选择是否正确，防止烧表或误测。
30. 电气火灾首先应采取的措施是（单选）
A. 用水灭火  B. 等待消防  C. 打开门窗  D. 切断电源
答案：B  解析：电气火灾应先切断电源，再用干粉或二氧化碳灭火器扑救。
31. 人体安全电流一般为（单选）
A. 50mA以上  B. 100mA以上  C. 10mA以下  D. 1A以上
答案：D  解析：一般认为工频电流10mA以下为摆脱电流，50mA以上可致危险。
32. 绝缘手套的用途是（单选）
A. 防触电  B. 防机械伤害  C. 防烫伤  D. 防滑
答案：D  解析：绝缘手套是电工低压带电作业的防护用品，用于防止触电。
33. ‘停电、验电、挂接地线’属于（单选）
A. 收费标准  B. 作业步骤  C. 装饰措施  D. 管理制度
答案：A  解析：这是保证安全检修作业的三项基本安全技术措施。
34. 三相异步电动机的转速取决于（单选）
A. 负载轻重  B. 电流大小  C. 电压大小  D. 电源频率和极数
答案：A  解析：同步转速n=60f/p，由电源频率f和磁极对数p决定。
35. 变压器的作用是（单选）
A. 变换电压  B. 发电  C. 变换频率  D. 整流
答案：D  解析：变压器利用电磁感应原理实现电压的变换。
36. 熔断器的作用是（单选）
A. 稳压  B. 过载和短路保护  C. 变频  D. 升压
答案：C  解析：熔断器在电路过载或短路时熔断，起保护作用。
37. 安全色中红色表示（单选）
A. 注意  B. 安全  C. 禁止和停止  D. 指令
答案：B  解析：红色表示禁止、停止和消防；黄色表示注意；蓝色表示指令；绿色表示安全。
38. 登高作业时安全带应（单选）
A. 随意挂  B. 高挂低用  C. 低挂高用  D. 不用挂
答案：D  解析：安全带应高挂低用，防止坠落时冲击力过大。
39. 直流电与交流电的主要区别是（单选）
A. 电压大小  B. 电流方向  C. 频率高低  D. 功率大小
答案：D  解析：直流电方向恒定，交流电方向周期性变化。
40. 人体触电方式中危险性最大的是（单选）
A. 跨步电压触电  B. 两相触电  C. 间接触电  D. 单相触电
答案：C  解析：两相触电时人体承受线电压，电流更大、更危险。
41. 我国常用安全电压等级中最高为（单选）
A. 24V  B. 6V  C. 36V  D. 12V
答案：C  解析：我国安全电压等级为42V、36V、24V、12V、6V，常用最高为36V。
42. 触电急救的首要步骤是（单选）
A. 人工呼吸  B. 立即报警  C. 迅速脱离电源  D. 送医院
答案：C  解析：发现有人触电应先迅速使触电者脱离电源，再进行急救。
43. 电工操作中‘验电’的目的是（单选）
A. 测量电阻  B. 检查绝缘  C. 校准仪表  D. 确认线路无电
答案：C  解析：验电是确认设备或线路是否带电的安全步骤，作业前必须执行。
44. 三相交流电的相间电压为（单选）
A. 660V  B. 380V  C. 220V  D. 110V
答案：A  解析：我国低压三相四线制中，相线与相线之间电压为380V。
45. 单相照明用电电压为（单选）
A. 36V  B. 220V  C. 110V  D. 380V
答案：A  解析：我国居民单相交流电标准电压为220V。
46. 电气设备外壳接地的目的是（单选）
A. 防止漏电伤人  B. 防雷  C. 防静电  D. 省电
答案：D  解析：保护接地可将设备漏电时外壳电压限制在安全范围，防止触电。
47. 漏电保护器的作用是（单选）
A. 稳压  B. 省电  C. 防雷  D. 漏电时自动断电
答案：A  解析：漏电保护器在检测到漏电电流时自动切断电源，保护人身安全。
48. 导线接头的连接要求是（单选）
A. 越细越好  B. 越粗越好  C. 接触电阻小  D. 无所谓
答案：D  解析：接头接触电阻要小且机械强度足够，否则易发热引发事故。
49. 电工仪表使用前应检查（单选）
A. 品牌型号  B. 出厂日期  C. 量程选择  D. 外观颜色
答案：B  解析：使用仪表前必须检查量程选择是否正确，防止烧表或误测。
50. 电气火灾首先应采取的措施是（单选）
A. 用水灭火  B. 切断电源  C. 等待消防  D. 打开门窗
答案：C  解析：电气火灾应先切断电源，再用干粉或二氧化碳灭火器扑救。
51. 人体安全电流一般为（单选）
A. 1A以上  B. 10mA以下  C. 100mA以上  D. 50mA以上
答案：A  解析：一般认为工频电流10mA以下为摆脱电流，50mA以上可致危险。
52. 绝缘手套的用途是（单选）
A. 防机械伤害  B. 防烫伤  C. 防触电  D. 防滑
答案：D  解析：绝缘手套是电工低压带电作业的防护用品，用于防止触电。
53. ‘停电、验电、挂接地线’属于（单选）
A. 管理制度  B. 收费标准  C. 装饰措施  D. 作业步骤
答案：B  解析：这是保证安全检修作业的三项基本安全技术措施。
54. 三相异步电动机的转速取决于（单选）
A. 负载轻重  B. 电流大小  C. 电源频率和极数  D. 电压大小
答案：A  解析：同步转速n=60f/p，由电源频率f和磁极对数p决定。
55. 变压器的作用是（单选）
A. 变换电压  B. 发电  C. 变换频率  D. 整流
答案：D  解析：变压器利用电磁感应原理实现电压的变换。
56. 熔断器的作用是（单选）
A. 稳压  B. 过载和短路保护  C. 升压  D. 变频
答案：D  解析：熔断器在电路过载或短路时熔断，起保护作用。
57. 安全色中红色表示（单选）
A. 禁止和停止  B. 注意  C. 指令  D. 安全
答案：D  解析：红色表示禁止、停止和消防；黄色表示注意；蓝色表示指令；绿色表示安全。
58. 登高作业时安全带应（单选）
A. 不用挂  B. 高挂低用  C. 随意挂  D. 低挂高用
答案：A  解析：安全带应高挂低用，防止坠落时冲击力过大。
59. 直流电与交流电的主要区别是（单选）
A. 电流方向  B. 功率大小  C. 频率高低  D. 电压大小
答案：B  解析：直流电方向恒定，交流电方向周期性变化。
60. 人体触电方式中危险性最大的是（单选）
A. 单相触电  B. 两相触电  C. 跨步电压触电  D. 间接触电
答案：D  解析：两相触电时人体承受线电压，电流更大、更危险。
61. 我国常用安全电压等级中最高为，该说法正确与否？（判断）
答案：正确  解析：我国安全电压等级为42V、36V、24V、12V、6V，常用最高为36V。
62. 触电急救的首要步骤是，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：发现有人触电应先迅速使触电者脱离电源，再进行急救。 请以教材表述为准。
63. 电工操作中‘验电’的目的是，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：验电是确认设备或线路是否带电的安全步骤，作业前必须执行。 请以教材表述为准。
64. 三相交流电的相间电压为，该说法正确与否？（判断）
答案：正确  解析：我国低压三相四线制中，相线与相线之间电压为380V。
65. 单相照明用电电压为，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：我国居民单相交流电标准电压为220V。 请以教材表述为准。
66. 电气设备外壳接地的目的是，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：保护接地可将设备漏电时外壳电压限制在安全范围，防止触电。 请以教材表述为准。
67. 漏电保护器的作用是，该说法正确与否？（判断）
答案：正确  解析：漏电保护器在检测到漏电电流时自动切断电源，保护人身安全。
68. 导线接头的连接要求是，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：接头接触电阻要小且机械强度足够，否则易发热引发事故。 请以教材表述为准。
69. 电工仪表使用前应检查，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：使用仪表前必须检查量程选择是否正确，防止烧表或误测。 请以教材表述为准。
70. 电气火灾首先应采取的措施是，该说法正确与否？（判断）
答案：正确  解析：电气火灾应先切断电源，再用干粉或二氧化碳灭火器扑救。
71. 人体安全电流一般为，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：一般认为工频电流10mA以下为摆脱电流，50mA以上可致危险。 请以教材表述为准。
72. 绝缘手套的用途是，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：绝缘手套是电工低压带电作业的防护用品，用于防止触电。 请以教材表述为准。
73. ‘停电、验电、挂接地线’属于，该说法正确与否？（判断）
答案：正确  解析：这是保证安全检修作业的三项基本安全技术措施。
74. 三相异步电动机的转速取决于，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：同步转速n=60f/p，由电源频率f和磁极对数p决定。 请以教材表述为准。
75. 变压器的作用是，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：变压器利用电磁感应原理实现电压的变换。 请以教材表述为准。
76. 熔断器的作用是，该说法正确与否？（判断）
答案：正确  解析：熔断器在电路过载或短路时熔断，起保护作用。
77. 安全色中红色表示，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：红色表示禁止、停止和消防；黄色表示注意；蓝色表示指令；绿色表示安全。 请以教材表述为准。
78. 登高作业时安全带应，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：安全带应高挂低用，防止坠落时冲击力过大。 请以教材表述为准。
79. 直流电与交流电的主要区别是，该说法正确与否？（判断）
答案：正确  解析：直流电方向恒定，交流电方向周期性变化。
80. 人体触电方式中危险性最大的是，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：两相触电时人体承受线电压，电流更大、更危险。 请以教材表述为准。
81. 我国常用安全电压等级中最高为，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：我国安全电压等级为42V、36V、24V、12V、6V，常用最高为36V。 请以教材表述为准。
82. 触电急救的首要步骤是，该说法正确与否？（判断）
答案：正确  解析：发现有人触电应先迅速使触电者脱离电源，再进行急救。
83. 电工操作中‘验电’的目的是，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：验电是确认设备或线路是否带电的安全步骤，作业前必须执行。 请以教材表述为准。
84. 三相交流电的相间电压为，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：我国低压三相四线制中，相线与相线之间电压为380V。 请以教材表述为准。
85. 单相照明用电电压为，该说法正确与否？（判断）
答案：正确  解析：我国居民单相交流电标准电压为220V。
86. 电气设备外壳接地的目的是，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：保护接地可将设备漏电时外壳电压限制在安全范围，防止触电。 请以教材表述为准。
87. 漏电保护器的作用是，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：漏电保护器在检测到漏电电流时自动切断电源，保护人身安全。 请以教材表述为准。
88. 导线接头的连接要求是，该说法正确与否？（判断）
答案：正确  解析：接头接触电阻要小且机械强度足够，否则易发热引发事故。
89. 电工仪表使用前应检查，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：使用仪表前必须检查量程选择是否正确，防止烧表或误测。 请以教材表述为准。
90. 电气火灾首先应采取的措施是，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：电气火灾应先切断电源，再用干粉或二氧化碳灭火器扑救。 请以教材表述为准。
91. 人体安全电流一般为，该说法正确与否？（判断）
答案：正确  解析：一般认为工频电流10mA以下为摆脱电流，50mA以上可致危险。
92. 绝缘手套的用途是，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：绝缘手套是电工低压带电作业的防护用品，用于防止触电。 请以教材表述为准。
93. ‘停电、验电、挂接地线’属于，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：这是保证安全检修作业的三项基本安全技术措施。 请以教材表述为准。
94. 三相异步电动机的转速取决于，该说法正确与否？（判断）
答案：正确  解析：同步转速n=60f/p，由电源频率f和磁极对数p决定。
95. 变压器的作用是，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：变压器利用电磁感应原理实现电压的变换。 请以教材表述为准。
96. 熔断器的作用是，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：熔断器在电路过载或短路时熔断，起保护作用。 请以教材表述为准。
97. 安全色中红色表示，该说法正确与否？（判断）
答案：正确  解析：红色表示禁止、停止和消防；黄色表示注意；蓝色表示指令；绿色表示安全。
98. 登高作业时安全带应，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：安全带应高挂低用，防止坠落时冲击力过大。 请以教材表述为准。
99. 直流电与交流电的主要区别是，该说法正确与否？（判断）
答案：错误  解析：直流电方向恒定，交流电方向周期性变化。 请以教材表述为准。
100. 人体触电方式中危险性最大的是，该说法正确与否？（判断）
答案：正确  解析：两相触电时人体承受线电压，电流更大、更危险。
答案与解析已附于每题之后。祝考试顺利！




