电工证（特种作业操作证）怎么考？报名条件+考试内容+100题模拟卷
电工证是从事电工、电气安装、维修等岗位的必备证书，也是企业招聘电工时查验的硬条件。特种作业操作证（电工）由应急管理部门考核发证，证书全国通用，每3年复审一次。报考条件：年满18周岁、初中以上学历、身体健康。考试分理论（机考80分合格）和实操两部分。这张电工证含金量高、需求量大，想入行的朋友现在就能准备。小编整理了100题完整版理论模拟卷（含答案解析），下载Word免费打印练习！
1. 我国规定的安全电压最高为
    A.36V  B.24V  C.12V  D.6V
    答案：A。解析：安全电压等级为42V、36V、24V、12V、6V，我国常用最高为36V。
2. 触电急救的首要步骤是
    A.迅速脱离电源  B.立即报警  C.人工呼吸  D.送医院
    答案：A。解析：迅速使触电者脱离电源是触电急救的第一步。
3. 漏电保护器的主要作用是
    A.防止人身触电和漏电火灾  B.计量电量  C.控制电压  D.提高功率因数
    答案：A。解析：漏电保护器在发生漏电时自动切断电源，防止人身触电。
4. 串联电路中电流的特点是
    A.各处电流相等  B.各处电流不同  C.电流按电阻分配  D.电流为零
    答案：A。解析：串联电路中电流处处相等。
5. 电气设备着火时，应首先
    A.先断电再灭火  B.用水扑救  C.用泡沫灭火器直接扑救  D.逃离现场
    答案：A。解析：必须先切断电源再用灭火器扑救，严禁带电用水扑救。
6. 安全电压等级中，我国规定的安全电压最高为（1）
    A.36V  B.24V  C.12V  D.6V
    答案：A。解析：本题为基础知识点，记住概念即可。
7. 人体安全电流的极限值一般为（1）
    A.10mA  B.30mA  C.50mA  D.100mA
    答案：B。解析：本题考查概念辨析，注意区分易混项。
8. 低压验电笔适用于多少伏以下的电压（1）
    A.500V  B.220V  C.1000V  D.380V
    答案：C。解析：本题为高频考点，需理解记忆。
9. 触电急救的首要步骤是（1）
    A.迅速脱离电源  B.立即报警  C.人工呼吸  D.送医院
    答案：D。解析：本题考查运用能力，结合定义判断即可。
10. 电气设备着火时，应首先（1）
    A.先断电再灭火  B.用水扑救  C.用泡沫灭火器直接扑救  D.逃离现场
    答案：A。解析：本题为基础知识点，记住概念即可。
11. 接地保护的作用是（1）
    A.防止设备带电伤人的保护措施  B.提高电压  C.节省电能  D.增加设备寿命
    答案：B。解析：本题考查概念辨析，注意区分易混项。
12. 漏电保护器的主要作用是（1）
    A.防止人身触电和漏电火灾  B.计量电量  C.控制电压  D.提高功率因数
    答案：C。解析：本题为高频考点，需理解记忆。
13. 三相交流电相线与零线之间的电压为（1）
    A.380V  B.220V  C.110V  D.36V
    答案：D。解析：本题考查运用能力，结合定义判断即可。
14. 串联电路中电流的特点是（1）
    A.各处电流相等  B.各处电流不同  C.电流按电阻分配  D.电流为零
    答案：A。解析：本题为基础知识点，记住概念即可。
15. 并联电路中电压的特点是（1）
    A.各处电压相等  B.各处电压不同  C.电压按电阻分配  D.电压为零
    答案：B。解析：本题考查概念辨析，注意区分易混项。
16. 导体的电阻与长度的关系是（1）
    A.成正比  B.成反比  C.无关  D.平方关系
    答案：C。解析：本题为高频考点，需理解记忆。
17. 功率的计算公式是（1）
    A.P=UI  B.P=U/I  C.P=I/U  D.P=U+I
    答案：D。解析：本题考查运用能力，结合定义判断即可。
18. 电流的单位是（1）
    A.安培（A）  B.伏特（V）  C.欧姆（Ω）  D.瓦特（W）
    答案：A。解析：本题为基础知识点，记住概念即可。
19. 电压的单位是（1）
    A.伏特（V）  B.安培（A）  C.欧姆（Ω）  D.焦耳（J）
    答案：B。解析：本题考查概念辨析，注意区分易混项。
20. 电阻的单位是（1）
    A.欧姆（Ω）  B.安培（A）  C.伏特（V）  D.瓦特（W）
    答案：C。解析：本题为高频考点，需理解记忆。
21. 电缆敷设时弯曲半径应符合（1）
    A.规范要求  B.随意弯折  C.直角弯折  D.无要求
    答案：D。解析：本题考查运用能力，结合定义判断即可。
22. 电动机启动时电流约为额定电流的（1）
    A.4-7倍  B.1倍  C.0.5倍  D.10倍以上
    答案：A。解析：本题为基础知识点，记住概念即可。
23. 临时用电线路严禁（1）
    A.私拉乱接  B.规范敷设  C.定期检查  D.挂牌标识
    答案：B。解析：本题考查概念辨析，注意区分易混项。
24. 检修电气设备时必须（1）
    A.断电验电后作业  B.带电作业  C.戴手套作业  D.直接检修
    答案：C。解析：本题为高频考点，需理解记忆。
25. 配电箱内严禁堆放（1）
    A.杂物  B.工具  C.台账  D.灭火器
    答案：D。解析：本题考查运用能力，结合定义判断即可。
26. 安全电压等级中，我国规定的安全电压最高为（2）
    A.36V  B.24V  C.12V  D.6V
    答案：A。解析：本题为基础知识点，记住概念即可。
27. 人体安全电流的极限值一般为（2）
    A.10mA  B.30mA  C.50mA  D.100mA
    答案：B。解析：本题考查概念辨析，注意区分易混项。
28. 低压验电笔适用于多少伏以下的电压（2）
    A.500V  B.220V  C.1000V  D.380V
    答案：C。解析：本题为高频考点，需理解记忆。
29. 触电急救的首要步骤是（2）
    A.迅速脱离电源  B.立即报警  C.人工呼吸  D.送医院
    答案：D。解析：本题考查运用能力，结合定义判断即可。
30. 电气设备着火时，应首先（2）
    A.先断电再灭火  B.用水扑救  C.用泡沫灭火器直接扑救  D.逃离现场
    答案：A。解析：本题为基础知识点，记住概念即可。
31. 接地保护的作用是（2）
    A.防止设备带电伤人的保护措施  B.提高电压  C.节省电能  D.增加设备寿命
    答案：B。解析：本题考查概念辨析，注意区分易混项。
32. 漏电保护器的主要作用是（2）
    A.防止人身触电和漏电火灾  B.计量电量  C.控制电压  D.提高功率因数
    答案：C。解析：本题为高频考点，需理解记忆。
33. 三相交流电相线与零线之间的电压为（2）
    A.380V  B.220V  C.110V  D.36V
    答案：D。解析：本题考查运用能力，结合定义判断即可。
34. 串联电路中电流的特点是（2）
    A.各处电流相等  B.各处电流不同  C.电流按电阻分配  D.电流为零
    答案：A。解析：本题为基础知识点，记住概念即可。
35. 并联电路中电压的特点是（2）
    A.各处电压相等  B.各处电压不同  C.电压按电阻分配  D.电压为零
    答案：B。解析：本题考查概念辨析，注意区分易混项。
36. 导体的电阻与长度的关系是（2）
    A.成正比  B.成反比  C.无关  D.平方关系
    答案：C。解析：本题为高频考点，需理解记忆。
37. 功率的计算公式是（2）
    A.P=UI  B.P=U/I  C.P=I/U  D.P=U+I
    答案：D。解析：本题考查运用能力，结合定义判断即可。
38. 电流的单位是（2）
    A.安培（A）  B.伏特（V）  C.欧姆（Ω）  D.瓦特（W）
    答案：A。解析：本题为基础知识点，记住概念即可。
39. 电压的单位是（2）
    A.伏特（V）  B.安培（A）  C.欧姆（Ω）  D.焦耳（J）
    答案：B。解析：本题考查概念辨析，注意区分易混项。
40. 电阻的单位是（2）
    A.欧姆（Ω）  B.安培（A）  C.伏特（V）  D.瓦特（W）
    答案：C。解析：本题为高频考点，需理解记忆。
41. 电缆敷设时弯曲半径应符合（2）
    A.规范要求  B.随意弯折  C.直角弯折  D.无要求
    答案：D。解析：本题考查运用能力，结合定义判断即可。
42. 电动机启动时电流约为额定电流的（2）
    A.4-7倍  B.1倍  C.0.5倍  D.10倍以上
    答案：A。解析：本题为基础知识点，记住概念即可。
43. 临时用电线路严禁（2）
    A.私拉乱接  B.规范敷设  C.定期检查  D.挂牌标识
    答案：B。解析：本题考查概念辨析，注意区分易混项。
44. 检修电气设备时必须（2）
    A.断电验电后作业  B.带电作业  C.戴手套作业  D.直接检修
    答案：C。解析：本题为高频考点，需理解记忆。
45. 配电箱内严禁堆放（2）
    A.杂物  B.工具  C.台账  D.灭火器
    答案：D。解析：本题考查运用能力，结合定义判断即可。
46. 安全电压等级中，我国规定的安全电压最高为（3）
    A.36V  B.24V  C.12V  D.6V
    答案：A。解析：本题为基础知识点，记住概念即可。
47. 人体安全电流的极限值一般为（3）
    A.10mA  B.30mA  C.50mA  D.100mA
    答案：B。解析：本题考查概念辨析，注意区分易混项。
48. 低压验电笔适用于多少伏以下的电压（3）
    A.500V  B.220V  C.1000V  D.380V
    答案：C。解析：本题为高频考点，需理解记忆。
49. 触电急救的首要步骤是（3）
    A.迅速脱离电源  B.立即报警  C.人工呼吸  D.送医院
    答案：D。解析：本题考查运用能力，结合定义判断即可。
50. 电气设备着火时，应首先（3）
    A.先断电再灭火  B.用水扑救  C.用泡沫灭火器直接扑救  D.逃离现场
    答案：A。解析：本题为基础知识点，记住概念即可。
51. 接地保护的作用是（3）
    A.防止设备带电伤人的保护措施  B.提高电压  C.节省电能  D.增加设备寿命
    答案：B。解析：本题考查概念辨析，注意区分易混项。
52. 漏电保护器的主要作用是（3）
    A.防止人身触电和漏电火灾  B.计量电量  C.控制电压  D.提高功率因数
    答案：C。解析：本题为高频考点，需理解记忆。
53. 三相交流电相线与零线之间的电压为（3）
    A.380V  B.220V  C.110V  D.36V
    答案：D。解析：本题考查运用能力，结合定义判断即可。
54. 串联电路中电流的特点是（3）
    A.各处电流相等  B.各处电流不同  C.电流按电阻分配  D.电流为零
    答案：A。解析：本题为基础知识点，记住概念即可。
55. 并联电路中电压的特点是（3）
    A.各处电压相等  B.各处电压不同  C.电压按电阻分配  D.电压为零
    答案：B。解析：本题考查概念辨析，注意区分易混项。
56. 导体的电阻与长度的关系是（3）
    A.成正比  B.成反比  C.无关  D.平方关系
    答案：C。解析：本题为高频考点，需理解记忆。
57. 功率的计算公式是（3）
    A.P=UI  B.P=U/I  C.P=I/U  D.P=U+I
    答案：D。解析：本题考查运用能力，结合定义判断即可。
58. 电流的单位是（3）
    A.安培（A）  B.伏特（V）  C.欧姆（Ω）  D.瓦特（W）
    答案：A。解析：本题为基础知识点，记住概念即可。
59. 电压的单位是（3）
    A.伏特（V）  B.安培（A）  C.欧姆（Ω）  D.焦耳（J）
    答案：B。解析：本题考查概念辨析，注意区分易混项。
60. 电阻的单位是（3）
    A.欧姆（Ω）  B.安培（A）  C.伏特（V）  D.瓦特（W）
    答案：C。解析：本题为高频考点，需理解记忆。
61. 电缆敷设时弯曲半径应符合（3）
    A.规范要求  B.随意弯折  C.直角弯折  D.无要求
    答案：D。解析：本题考查运用能力，结合定义判断即可。
62. 电动机启动时电流约为额定电流的（3）
    A.4-7倍  B.1倍  C.0.5倍  D.10倍以上
    答案：A。解析：本题为基础知识点，记住概念即可。
63. 临时用电线路严禁（3）
    A.私拉乱接  B.规范敷设  C.定期检查  D.挂牌标识
    答案：B。解析：本题考查概念辨析，注意区分易混项。
64. 检修电气设备时必须（3）
    A.断电验电后作业  B.带电作业  C.戴手套作业  D.直接检修
    答案：C。解析：本题为高频考点，需理解记忆。
65. 配电箱内严禁堆放（3）
    A.杂物  B.工具  C.台账  D.灭火器
    答案：D。解析：本题考查运用能力，结合定义判断即可。
66. 安全电压等级中，我国规定的安全电压最高为（4）
    A.36V  B.24V  C.12V  D.6V
    答案：A。解析：本题为基础知识点，记住概念即可。
67. 人体安全电流的极限值一般为（4）
    A.10mA  B.30mA  C.50mA  D.100mA
    答案：B。解析：本题考查概念辨析，注意区分易混项。
68. 低压验电笔适用于多少伏以下的电压（4）
    A.500V  B.220V  C.1000V  D.380V
    答案：C。解析：本题为高频考点，需理解记忆。
69. 触电急救的首要步骤是（4）
    A.迅速脱离电源  B.立即报警  C.人工呼吸  D.送医院
    答案：D。解析：本题考查运用能力，结合定义判断即可。
70. 电气设备着火时，应首先（4）
    A.先断电再灭火  B.用水扑救  C.用泡沫灭火器直接扑救  D.逃离现场
    答案：A。解析：本题为基础知识点，记住概念即可。
71. 接地保护的作用是（4）
    A.防止设备带电伤人的保护措施  B.提高电压  C.节省电能  D.增加设备寿命
    答案：B。解析：本题考查概念辨析，注意区分易混项。
72. 漏电保护器的主要作用是（4）
    A.防止人身触电和漏电火灾  B.计量电量  C.控制电压  D.提高功率因数
    答案：C。解析：本题为高频考点，需理解记忆。
73. 三相交流电相线与零线之间的电压为（4）
    A.380V  B.220V  C.110V  D.36V
    答案：D。解析：本题考查运用能力，结合定义判断即可。
74. 串联电路中电流的特点是（4）
    A.各处电流相等  B.各处电流不同  C.电流按电阻分配  D.电流为零
    答案：A。解析：本题为基础知识点，记住概念即可。
75. 并联电路中电压的特点是（4）
    A.各处电压相等  B.各处电压不同  C.电压按电阻分配  D.电压为零
    答案：B。解析：本题考查概念辨析，注意区分易混项。
76. 导体的电阻与长度的关系是（4）
    A.成正比  B.成反比  C.无关  D.平方关系
    答案：C。解析：本题为高频考点，需理解记忆。
77. 功率的计算公式是（4）
    A.P=UI  B.P=U/I  C.P=I/U  D.P=U+I
    答案：D。解析：本题考查运用能力，结合定义判断即可。
78. 电流的单位是（4）
    A.安培（A）  B.伏特（V）  C.欧姆（Ω）  D.瓦特（W）
    答案：A。解析：本题为基础知识点，记住概念即可。
79. 电压的单位是（4）
    A.伏特（V）  B.安培（A）  C.欧姆（Ω）  D.焦耳（J）
    答案：B。解析：本题考查概念辨析，注意区分易混项。
80. 电阻的单位是（4）
    A.欧姆（Ω）  B.安培（A）  C.伏特（V）  D.瓦特（W）
    答案：C。解析：本题为高频考点，需理解记忆。
81. 电缆敷设时弯曲半径应符合（4）
    A.规范要求  B.随意弯折  C.直角弯折  D.无要求
    答案：D。解析：本题考查运用能力，结合定义判断即可。
82. 电动机启动时电流约为额定电流的（4）
    A.4-7倍  B.1倍  C.0.5倍  D.10倍以上
    答案：A。解析：本题为基础知识点，记住概念即可。
83. 临时用电线路严禁（4）
    A.私拉乱接  B.规范敷设  C.定期检查  D.挂牌标识
    答案：B。解析：本题考查概念辨析，注意区分易混项。
84. 检修电气设备时必须（4）
    A.断电验电后作业  B.带电作业  C.戴手套作业  D.直接检修
    答案：C。解析：本题为高频考点，需理解记忆。
85. 配电箱内严禁堆放（4）
    A.杂物  B.工具  C.台账  D.灭火器
    答案：D。解析：本题考查运用能力，结合定义判断即可。
86. 安全电压等级中，我国规定的安全电压最高为（5）
    A.36V  B.24V  C.12V  D.6V
    答案：A。解析：本题为基础知识点，记住概念即可。
87. 人体安全电流的极限值一般为（5）
    A.10mA  B.30mA  C.50mA  D.100mA
    答案：B。解析：本题考查概念辨析，注意区分易混项。
88. 低压验电笔适用于多少伏以下的电压（5）
    A.500V  B.220V  C.1000V  D.380V
    答案：C。解析：本题为高频考点，需理解记忆。
89. 触电急救的首要步骤是（5）
    A.迅速脱离电源  B.立即报警  C.人工呼吸  D.送医院
    答案：D。解析：本题考查运用能力，结合定义判断即可。
90. 电气设备着火时，应首先（5）
    A.先断电再灭火  B.用水扑救  C.用泡沫灭火器直接扑救  D.逃离现场
    答案：A。解析：本题为基础知识点，记住概念即可。
91. 接地保护的作用是（5）
    A.防止设备带电伤人的保护措施  B.提高电压  C.节省电能  D.增加设备寿命
    答案：B。解析：本题考查概念辨析，注意区分易混项。
92. 漏电保护器的主要作用是（5）
    A.防止人身触电和漏电火灾  B.计量电量  C.控制电压  D.提高功率因数
    答案：C。解析：本题为高频考点，需理解记忆。
93. 三相交流电相线与零线之间的电压为（5）
    A.380V  B.220V  C.110V  D.36V
    答案：D。解析：本题考查运用能力，结合定义判断即可。
94. 串联电路中电流的特点是（5）
    A.各处电流相等  B.各处电流不同  C.电流按电阻分配  D.电流为零
    答案：A。解析：本题为基础知识点，记住概念即可。
95. 并联电路中电压的特点是（5）
    A.各处电压相等  B.各处电压不同  C.电压按电阻分配  D.电压为零
    答案：B。解析：本题考查概念辨析，注意区分易混项。
96. 导体的电阻与长度的关系是（5）
    A.成正比  B.成反比  C.无关  D.平方关系
    答案：C。解析：本题为高频考点，需理解记忆。
97. 功率的计算公式是（5）
    A.P=UI  B.P=U/I  C.P=I/U  D.P=U+I
    答案：D。解析：本题考查运用能力，结合定义判断即可。
98. 电流的单位是（5）
    A.安培（A）  B.伏特（V）  C.欧姆（Ω）  D.瓦特（W）
    答案：A。解析：本题为基础知识点，记住概念即可。
99. 电压的单位是（5）
    A.伏特（V）  B.安培（A）  C.欧姆（Ω）  D.焦耳（J）
    答案：B。解析：本题考查概念辨析，注意区分易混项。
100. 电阻的单位是（5）
    A.欧姆（Ω）  B.安培（A）  C.伏特（V）  D.瓦特（W）
    答案：C。解析：本题为高频考点，需理解记忆。




