一级造价工程师考试·模拟试卷（100题完整版）：造价管理+工程计价+技术与计量
一、考试通知（真实信息）
2026年一级造价工程师考试：10月17-18日。科目安排：10月17日 造价管理、工程计价；10月18日 技术与计量（土建/安装/交通/水利四选一）、造价案例分析（14:00-18:00）。
报名已于2026年7月陆续结束；入口：中国人事考试网 www.cpta.com.cn。
成绩滚动：参加4科考试者须在连续4个考试年度内通过全部科目。
本卷为模拟真实试卷出题（单选60/多选20/判断20），参照历年考试题型结构，非官方真题，仅供备考练习。
2、单项选择题（60题）
1.【造价管理】建设项目总投资中，属于固定资产投资的是（　）。
A. 铺底流动资金　B. 建筑安装工程费　C. 经营成本　D. 流动资金
【答案】B　【解析】固定资产投资包括建安工程费、设备工器具购置费、工程建设其他费用等；流动资金属流动资产投资。
2.【造价管理】工程项目管理的三大目标不包括（　）。
A. 质量　B. 进度　C. 投资　D. 利润
【答案】D　【解析】工程项目管理三大目标为质量、进度（工期）、投资（造价），利润不是管理目标。
3.【造价管理】工程造价的计价特征中，'多次计价'是指（　）。
A. 从决策到竣工各阶段多次计算　B. 只算一次　C. 只算决算　D. 只算概算
【答案】A　【解析】投资估算→概算→预算→结算→决算，随建设进程多次计价。
4.【造价管理】我国现行工程造价的构成包括（　）。
A. 工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息　B. 仅直接费　C. 仅间接费　D. 仅利润税金
【答案】A　【解析】建设项目总投资中固定资产投资由工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息构成。
5.【造价管理】工程量清单计价模式下，综合单价不包括（　）。
A. 人工费　B. 材料费　C. 利润　D. 规费（按现行清单规范，规费税金单独计取）
【答案】D　【解析】综合单价含人工、材料、机械、管理费、利润及一定风险；规费、税金按规定单独计取（按现行规范口径）。
6.【造价管理】下列属于工程建设其他费用的有（　）。
A. 土地使用费　B. 人工费　C. 材料费　D. 机械费
【答案】A　【解析】工程建设其他费用含土地使用费、建设管理费、前期工作费、研究试验费等；人工材料机械属工程费用。
7.【造价管理】投资估算精度要求较高的阶段是（　）。
A. 可行性研究阶段　B. 项目建议书阶段　C. 初步设计　D. 施工图设计
【答案】A　【解析】可行性研究阶段投资估算精度要求相对较高（一般±20%以内）。
8.【造价管理】工程项目竣工决算反映的是（　）。
A. 实际造价　B. 估算造价　C. 概算造价　D. 预算造价
【答案】A　【解析】竣工决算确定工程实际造价，是竣工阶段最终造价文件。
9.【造价管理】下列属于项目融资特点的是（　）。
A. 以项目资产与收益作担保　B. 完全依赖业主信用　C. 不需风险评估　D. 无追索权一定是
【答案】A　【解析】项目融资以项目本身资产和未来收益作担保，有限追索或无追索。
10.【造价管理】招标控制价由（　）编制。
A. 招标人或委托造价咨询机构　B. 投标人　C. 监理单位　D. 政府部门统一
【答案】A　【解析】招标控制价由招标人自行或委托具有资质的造价咨询机构编制。
11.【造价管理】投标报价中，投标人不得低于（　）投标。
A. 成本　B. 标底　C. 市场均价　D. 招标控制价
【答案】A　【解析】低于成本投标为不正当竞争，被禁止。
12.【造价管理】工程变更引起的价款调整，按（　）原则处理。
A. 合同约定　B. 招标人单方定价　C. 施工方报价　D. 行政命令
【答案】A　【解析】工程变更价款调整按合同约定程序与计价规则执行。
13.【造价管理】索赔事件发生后，承包人应在规定时限内（　）。
A. 提出索赔意向通知　B. 静默等待　C. 直接停工　D. 口头告知即可
【答案】A　【解析】索赔程序首先须在事件发生后约定期限内发出索赔意向通知。
14.【造价管理】竣工结算由（　）编制。
A. 承包人　B. 发包人　C. 政府　D. 第三方银行
【答案】A　【解析】竣工结算由承包人编制，发包人审查核对后支付。
15.【造价管理】建设期利息的计算基础是（　）。
A. 建设期各年借款与利息　B. 流动资金　C. 经营成本　D. 税金
【答案】A　【解析】建设期利息按建设期各年借款金额及利率逐年计算并计入总投资。
16.【造价管理】下列属于静态投资的是（　）。
A. 建筑安装工程费　B. 涨价预备费　C. 建设期利息　D. 汇率变化增加
【答案】A　【解析】静态投资=工程费用+工程建设其他费用+基本预备费；涨价预备费、建设期利息属动态投资。
17.【造价管理】项目资本金制度中，资本金出资方式不包括（　）。
A. 货币　B. 实物　C. 工业产权（作价出资限额内）　D. 承诺无实物
【答案】D　【解析】资本金可货币、实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等出资（产权作价有一定比例限制）。
18.【造价管理】施工合同履行中，材料价格波动风险一般由（　）承担（按合同约定）。
A. 合同约定分担　B. 一律承包人　C. 一律发包人　D. 政府
【答案】A　【解析】材料价格风险分担按合同约定执行，通常约定幅度内承包人承担、超出部分调整。
19.【造价管理】工程造价咨询企业的资质管理现已改为（　）。
A. 备案制与执业监管　B. 审批制　C. 无需管理　D. 年检制
【答案】A　【解析】造价咨询企业资质审批已取消，改为备案与事中事后监管。
20.【造价管理】工程计价依据不包括（　）。
A. 定额　B. 清单计价规范　C. 市场价格信息　D. 招标人偏好
【答案】D　【解析】计价依据为定额、清单规范、造价信息、计价规则等，招标人偏好不是依据。
21.【工程计价】某工程合同价款1000万元，预付款比例20%，预付款金额为（　）万元。
A. 100　B. 150　C. 200　D. 250
【答案】C　【解析】1000×20%=200万元。
22.【工程计价】分部分项工程量清单的项目编码共（　）位。
A. 9　B. 10　C. 12　D. 15
【答案】C　【解析】清单项目编码12位：前9位全国统一，后3位由招标人编制。
23.【工程计价】措施项目清单中，属于总价措施项目的是（　）。
A. 安全文明施工费　B. 混凝土模板　C. 脚手架　D. 垂直运输
【答案】A　【解析】安全文明施工费等以总价计取为总价措施项目；模板、脚手架、垂直运输等可按单价计取。
24.【工程计价】暂列金额由（　）支配。
A. 招标人（发包人）　B. 承包人　C. 监理　D. 分包商
【答案】A　【解析】暂列金额由发包人掌握支配，用于工程变更等不确定支出。
25.【工程计价】综合单价的组价内容包括（　）。
A. 人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润　B. 仅人工费　C. 仅机械费　D. 仅税金
【答案】A　【解析】综合单价=人工+材料+机械+管理费+利润+风险费用。
26.【工程计价】规费包括（　）。
A. 社会保险费和住房公积金　B. 管理费　C. 利润　D. 税金
【答案】A　【解析】规费=社会保险费+住房公积金，属不可竞争费用。
27.【工程计价】增值税一般计税方法下，建筑服务增值税率为（　）。
A. 3%　B. 6%　C. 9%　D. 13%
【答案】C　【解析】建筑服务一般计税税率9%（现行）。
28.【工程计价】工程量清单计价规范规定，招标工程量清单的准确性和完整性由（　）负责。
A. 招标人　B. 投标人　C. 造价员个人　D. 监理
【答案】A　【解析】招标人对清单准确性与完整性负责。
29.【工程计价】下列属于人工费的内容是（　）。
A. 计时工资、奖金、津贴补贴　B. 材料费　C. 机械折旧　D. 管理费
【答案】A　【解析】人工费含计时（计件）工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资、特殊情况下工资。
30.【工程计价】施工机械台班单价不包括（　）。
A. 折旧费　B. 大修理费　C. 燃料动力费　D. 增值税销项税（单独计税）
【答案】D　【解析】台班单价含折旧、大修、经常修理、安拆及场外运费、人工、燃料动力、税费等，销项税额单独计取。
31.【工程计价】材料预算价格由（　）组成。
A. 原价、运杂费、运输损耗、采购保管费　B. 仅原价　C. 仅运费　D. 仅保管费
【答案】A　【解析】材料预算价格=材料原价+运杂费+运输损耗+采购及保管费。
32.【工程计价】设计概算的作用是（　）。
A. 控制施工图预算与投资　B. 仅参考　C. 决定投标价　D. 与造价无关
【答案】A　【解析】设计概算是控制施工图预算和项目投资的依据。
33.【工程计价】施工图预算的编制方法有（　）。
A. 定额单价法、工程量清单法　B. 经验估算法　C. 类比法　D. 任意法
【答案】A　【解析】施工图预算常用定额单价法（工料单价法）与清单计价法编制。
34.【工程计价】竣工结算审核中发现多报工程量，应当（　）。
A. 按实核减　B. 照单全收　C. 双倍处罚　D. 移交公安
【答案】A　【解析】结算审核按实计量，多报部分核减。
35.【工程计价】国际工程合同价款结算方式中，'FIDIC'合同条件常用于（　）。
A. 国际工程　B. 国内小项目　C. 个人装修　D. 政府采购办公用品
【答案】A　【解析】FIDIC是国际咨询工程师联合会合同条件，广泛用于国际工程。
36.【工程计价】投标人根据招标文件编制投标报价，其竞争性体现在（　）。
A. 企业管理费和利润水平　B. 规费　C. 税金　D. 安全文明施工费
【答案】A　【解析】规费税金安全文明施工费不可竞争；管理费利润可竞争。
37.【工程计价】工程量偏差超过（　）时，可调整综合单价（合同约定）。
A. 15%　B. 5%　C. 50%　D. 无限制
【答案】A　【解析】清单规范约定工程量偏差15%以上时，发承包双方可调整综合单价（按合同约定）。
38.【工程计价】下列属于价格调整公式中'价格指数'法的输入参数的是（　）。
A. 各要素价格指数与权重　B. 合同总价随意　C. 天气　D. 工人数量
【答案】A　【解析】价格指数调价法按各要素价格指数及其权重计算调整额。
39.【工程计价】现场签证是指（　）。
A. 发包人现场代表对施工中发生事实的签认　B. 承包人自证　C. 监理单方记录　D. 政府批文
【答案】A　【解析】现场签证是发包人代表对施工中实际发生情况的确认凭证，是结算依据。
40.【工程计价】竣工财务决算的内容包括（　）。
A. 竣工决算报表与说明书　B. 仅工程量　C. 仅照片　D. 仅合同
【答案】A　【解析】竣工决算含竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书、工程竣工图等。
41.【技术与计量】钢筋混凝土结构中，受力筋混凝土保护层厚度主要取决于（　）。
A. 混凝土强度等级与环境类别　B. 钢筋粗细　C. 施工季节　D. 造价高低
【答案】A　【解析】保护层厚度按混凝土强度等级、构件类别和环境类别确定。
42.【技术与计量】混凝土的抗压强度等级以（　）表示。
A. C30　B. M5　C. HPB300　D. HRB400
【答案】A　【解析】混凝土强度等级用C+立方体抗压强度标准值（MPa）表示；钢筋用HRB等。
43.【技术与计量】下列钢筋属于热轧带肋钢筋的是（　）。
A. HRB400　B. HPB300（光圆）　C. 冷拔丝　D. 钢绞线
【答案】A　【解析】HRB为热轧带肋钢筋；HPB为光圆钢筋。
44.【技术与计量】砌筑砂浆的强度等级用（　）表示。
A. M5、M10　B. C30　C. HRB400　D. MU10
【答案】A　【解析】砂浆强度等级M2.5-M20等；砖用MU表示。
45.【技术与计量】钢结构的主要优点是（　）。
A. 强度高、自重轻　B. 耐火性好　C. 耐腐蚀强　D. 成本极低
【答案】A　【解析】钢结构强度高、自重轻、施工快，但耐火耐腐蚀性差，需防火防腐处理。
46.【技术与计量】建筑石灰在空气中的硬化属于（　）。
A. 碳化硬化　B. 水化硬化　C. 无硬化　D. 热胀冷缩
【答案】A　【解析】石灰依靠结晶作用与碳化作用硬化（空气中CO2碳化）。
47.【技术与计量】屋面防水等级中，一级防水要求的设防道数为（　）。
A. 三道及以上　B. 一道　C. 不需要　D. 任意
【答案】A　【解析】屋面防水一级设防为三道及以上防水设防。
48.【技术与计量】土方开挖中，'放坡'是为了（　）。
A. 防止边坡坍塌　B. 加快速度　C. 减少土方量　D. 美观
【答案】A　【解析】放坡系数依土质与深度确定，防止边坡失稳坍塌。
49.【技术与计量】混凝土养护时间，普通硅酸盐水泥一般不少于（　）天。
A. 7　B. 3　C. 28　D. 60
【答案】A　【解析】普通硅酸盐水泥混凝土浇筑后养护一般不少于7天（潮湿养护）。
50.【技术与计量】下列属于防水材料的是（　）。
A. 沥青防水卷材　B. 钢筋　C. 水泥　D. 木材
【答案】A　【解析】防水卷材、涂料、密封材料等属防水材料。
51.【技术与计量】装配式混凝土结构的特点是（　）。
A. 构件工厂预制、现场装配　B. 全部现场浇筑　C. 无钢筋　D. 纯木结构
【答案】A　【解析】装配式建筑构件工厂化预制、现场拼装，施工快、质量稳定。
52.【技术与计量】下列属于砌体结构优点的是（　）。
A. 就地取材、造价较低　B. 抗拉强度高　C. 抗震极好　D. 自重轻到极致
【答案】A　【解析】砌体结构就地取材、施工简便、造价低，但自重大、抗拉抗剪差、抗震需加强。
53.【技术与计量】民用建筑的按使用功能分为（　）。
A. 居住建筑与公共建筑　B. 工业与农业　C. 军事　D. 交通
【答案】A　【解析】民用建筑分为居住建筑（住宅）与公共建筑（办公、商业、教育等）。
54.【技术与计量】基础埋深是指（　）。
A. 室外设计地面至基础底面的垂直距离　B. 室内地面至屋顶　C. 基础宽度　D. 楼板厚度
【答案】A　【解析】基础埋深为室外设计地坪至基础底面的距离。
55.【技术与计量】框架结构适用于（　）。
A. 多层及高层建筑　B. 超高层（需配合）　C. 大跨度无柱　D. 隧道
【答案】A　【解析】框架结构用于多层及中高层；超高层用框筒、筒体；大跨度用桁架网架。
56.【技术与计量】下列保温材料中，保温性能较好的是（　）。
A. 聚苯板（EPS）　B. 实心砖　C. 混凝土　D. 钢材
【答案】A　【解析】EPS、XPS、岩棉等保温材料导热系数低；砖、混凝土导热系数高。
57.【技术与计量】建筑外门窗的三性检测包括（　）。
A. 气密性、水密性、抗风压　B. 强度、韧性、硬度　C. 导电、导热、隔音　D. 防火、防水、防盗
【答案】A　【解析】外门窗三性试验：气密性、水密性、抗风压性能。
58.【技术与计量】下列属于建筑地面垫层作用的是（　）。
A. 传递荷载、找平　B. 装饰　C. 防水　D. 保温（主要作用）
【答案】A　【解析】垫层承受并传递上部荷载至基层并找平。
59.【技术与计量】钢筋混凝土梁中箍筋的主要作用是（　）。
A. 抗剪、固定纵筋　B. 抗弯　C. 抗压　D. 装饰
【答案】A　【解析】箍筋抗剪并固定纵向受力筋位置，形成骨架。
60.【技术与计量】建筑工程预算中'三算'是指（　）。
A. 概算、预算、决算　B. 估算、概算、预算　C. 预算、结算、决算　D. 报价、合同、结算
【答案】C　【解析】'三算'通常指施工图预算、竣工结算、竣工决算。
3、多项选择题（20题）
61.【造价管理】项目总投资由（　）构成。
A. 固定资产投资　B. 流动资产投资（铺底流动资金）　C. 经营成本　D. 折旧费
【答案】AB　【解析】项目总投资=固定资产投资+铺底流动资金；经营成本、折旧是运营期概念。
62.【造价管理】工程建设其他费用包括（　）。
A. 土地使用费　B. 与项目建设有关的其他费用　C. 与未来生产经营有关的费用　D. 直接工程费
【答案】ABC　【解析】工程建设其他费用分土地使用费、与建设有关费用、与未来经营有关费用三类；直接工程费属工程费用。
63.【造价管理】下列属于动态投资的有（　）。
A. 涨价预备费　B. 建设期利息　C. 基本预备费　D. 建筑安装工程费
【答案】AB　【解析】动态投资=涨价预备费+建设期利息；基本预备费、建安费属静态投资。
64.【造价管理】投标报价的策略包括（　）。
A. 不平衡报价　B. 多方案报价　C. 突然降价法　D. 低价竞标（低于成本禁止）
【答案】ABC　【解析】不平衡报价、多方案报价、突然降价等是常用策略；低于成本投标违法。
65.【工程计价】措施项目费包括（　）。
A. 安全文明施工费　B. 夜间施工增加费　C. 二次搬运费　D. 脚手架费
【答案】ABCD　【解析】安全文明施工、夜间施工、二次搬运、脚手架、模板、垂直运输等均属措施项目费。
66.【工程计价】下列费用属于企业管理费的有（　）。
A. 管理人员工资　B. 办公费　C. 差旅交通费　D. 固定资产使用费
【答案】ABCD　【解析】企业管理费含管理人员工资、办公、差旅、固定资产使用、劳动保险、财务等费用。
67.【工程计价】工程量清单由（　）组成。
A. 分部分项工程量清单　B. 措施项目清单　C. 其他项目清单　D. 规费税金清单
【答案】ABCD　【解析】工程量清单=分部分项+措施项目+其他项目+规费税金项目清单。
68.【工程计价】其他项目清单包括（　）。
A. 暂列金额　B. 暂估价　C. 计日工　D. 总承包服务费
【答案】ABCD　【解析】其他项目清单含暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。
69.【技术与计量】钢筋混凝土结构的主要优点有（　）。
A. 强度高　B. 耐久性好　C. 耐火性好　D. 可模性好
【答案】ABCD　【解析】钢筋混凝土强度高、耐久耐（较好）火、可塑性好、材料易得，但自重大、开裂。
70.【技术与计量】下列属于深基础的有（　）。
A. 桩基础　B. 沉井基础　C. 箱形基础　D. 独立基础
【答案】ABC　【解析】桩基、沉井、地下连续墙等为深基础；独立、条形、箱形等属浅基础。
71.【技术与计量】屋面防水卷材铺贴方向应（　）。
A. 平行屋脊铺贴（规范按坡度）　B. 搭接顺水流方向　C. 上下层搭接错开　D. 随意铺
【答案】ABC　【解析】卷材铺贴方向、搭接长度与顺水流搭接、错缝铺贴均有规范要求。
72.【技术与计量】建筑钢材的主要力学性能包括（　）。
A. 抗拉强度　B. 屈服强度　C. 伸长率　D. 冷弯性能
【答案】ABCD　【解析】钢材力学性能含强度（抗拉、屈服）、塑性（伸长率）、冷弯、冲击韧性等。
73.【造价管理】工程索赔的分类有（　）。
A. 工期索赔　B. 费用索赔　C. 质量索赔（按性质分）　D. 精神索赔
【答案】ABC　【解析】索赔按目的分为工期索赔与费用索赔；无'精神索赔'。
74.【工程计价】影响材料预算价格的因素有（　）。
A. 市场供需　B. 运距与运输方式　C. 采购批量　D. 采保费率
【答案】ABCD　【解析】材料价格受供需、运距、运输、采购批量、采保费等影响。
75.【技术与计量】砌筑砂浆的组成材料有（　）。
A. 水泥　B. 砂　C. 水　D. 掺合料与外加剂
【答案】ABCD　【解析】砂浆由胶凝材料（水泥、石灰）、细骨料（砂）、水和掺合料/外加剂组成。
76.【技术与计量】影响混凝土强度的因素有（　）。
A. 水灰比　B. 骨料性质　C. 养护条件　D. 龄期
【答案】ABCD　【解析】水灰比、骨料、水泥强度、养护温湿度与龄期共同影响混凝土强度。
77.【造价管理】可行性研究阶段的主要工作包括（　）。
A. 市场分析　B. 技术方案　C. 财务评价　D. 风险分析
【答案】ABCD　【解析】可研报告含市场、技术、财务、组织、风险等章节，是投资决策依据。
78.【工程计价】施工图预算的审查方法有（　）。
A. 逐项审查法　B. 标准预算审查法　C. 分组计算审查法　D. 筛选审查法
【答案】ABCD　【解析】预算审查方法：逐项、标准预算、分组计算、筛选、重点审查等。
79.【技术与计量】混凝土外加剂按功能可分为（　）。
A. 减水剂　B. 引气剂　C. 缓凝剂　D. 防冻剂
【答案】ABCD　【解析】外加剂功能多样：减水、引气、缓凝、早强、防冻、防水等。
80.【造价管理】工程招标方式包括（　）。
A. 公开招标　B. 邀请招标　C. 议标（现行法以公开/邀请为主）　D. 直接发包（非必须招标项目）
【答案】ABD　【解析】现行招投标制度以公开招标、邀请招标为主，非必须招标项目可依法直接发包。
4、判断题（20题）
81.【造价管理】竣工决算反映的是工程实际造价。（　）
【答案】正确　【解析】竣工决算是确定工程实际造价和投资效果的最终文件。
82.【造价管理】投标报价可以低于成本。（　）
【答案】错误　【解析】低于成本报价属不正当竞争，应予否决。
83.【工程计价】规费和税金是不可竞争费用。（　）
【答案】正确　【解析】规费、税金按规定计取，投标时不得竞争性降低。
84.【工程计价】暂列金额由承包人支配使用。（　）
【答案】错误　【解析】暂列金额由招标人（发包人）支配，用于变更等支出。
85.【技术与计量】混凝土水灰比越大，强度越低。（　）
【答案】正确　【解析】水灰比大，混凝土孔隙多、强度低（水灰比定则）。
86.【技术与计量】钢筋保护层越厚越好。（　）
【答案】错误　【解析】保护层过厚减小有效截面并加大裂缝宽度，须按规范确定。
87.【造价管理】投资估算贯穿于项目决策阶段。（　）
【答案】正确　【解析】投资估算在项目建议书与可研阶段编制，用于投资决策。
88.【工程计价】综合单价包含规费和税金。（　）
【答案】错误　【解析】清单综合单价不含规费税金（按规定单独计取）。
89.【技术与计量】钢结构耐火性能优于混凝土。（　）
【答案】错误　【解析】钢结构耐火性差，需防火涂料保护；混凝土耐火性较好。
90.【技术与计量】石灰硬化属于碳化硬化。（　）
【答案】正确　【解析】石灰浆体靠结晶与碳化作用硬化。
91.【造价管理】工程变更必须由发包人书面确认后实施（按合同惯例）。（　）
【答案】正确　【解析】变更须有书面指示或签认，避免事后争议。
92.【工程计价】工程量清单的准确性由投标人负责。（　）
【答案】错误　【解析】招标工程量清单准确性与完整性由招标人负责。
93.【技术与计量】基础埋深越大越好。（　）
【答案】错误　【解析】埋深须综合考虑土质、冻深、荷载与造价，过深增加成本。
94.【技术与计量】框架结构可承担超高层建筑（无配合）。（　）
【答案】错误　【解析】框架结构适用多层中高层，超高层需框筒、筒体等结构。
95.【工程计价】现场签证是工程结算的重要依据。（　）
【答案】正确　【解析】现场签证经发包人签认，是结算和索赔依据。
96.【造价管理】工程造价咨询资质已取消审批改为备案。（　）
【答案】正确　【解析】资质审批取消后实行备案与事中事后监管。
97.【技术与计量】装配式建筑构件现场全部现浇。（　）
【答案】错误　【解析】装配式建筑构件工厂预制、现场装配。
98.【工程计价】设计概算一经批准即作为控制投资的依据。（　）
【答案】正确　【解析】经批准的设计概算作为控制施工图预算和投资的依据。
99.【技术与计量】普通硅酸盐混凝土养护不少于7天。（　）
【答案】正确　【解析】普通硅酸盐水泥混凝土浇筑后应保湿养护不少于7天。
100.【造价管理】竣工验收是项目建设的最后一个环节（相对而言）。（　）
【答案】正确　【解析】竣工验收合格后进入交付使用，是建设程序重要收尾环节（还有决算、后评价等后续工作）。
5、备考建议
造价管理、计价两科客观题为主，多背公式、概念与时间节点；技术与计量按所报专业方向复习。
案例分析是4科最难科目，考前多做完整案例（工程量计算、价格调整、结算审核）。
注意多选题少选得分、错选不得分（按考试规则），不确定的宁少选。
今年考试10月17-18日，考前一周集中做近3年真题；未报上名者关注2027年报考窗口。




