一级建造师《建设工程经济》100题（含答案与解析）
适用：2027年一级建造师执业资格考试《建设工程经济》科目刷题；覆盖资金时间价值、技术方案经济效果评价、盈亏平衡与敏感性分析、价值工程、设备租赁与更新、建安费用、工程量清单、筹资管理、利润分配等高频考点。

1. 利率与利息，说法正确的是
   A. 利率是单位时间内利息与本金的比率    B. 利息是资金的一种机会成本    C. 通货膨胀使利息的名义利率高于实际利率    D. 以上都对
   【答案】D
   【解析】利息是资金机会成本，利率是单位时间利息与本金比率，通胀使名义利率高于实际利率。
2. 某公司现借入100万元，年利率8%，5年后一次还本付息，按复利计算第5年末应还
   A. 140万    B. 146.93万    C. 148.58万    D. 150万
   【答案】B
   【解析】100×(1+8%)^5=100×1.4693=146.93万。
3. 在资金等值计算中，(P/A,i,n)表示
   A. 一次支付终值系数    B. 一次支付现值系数    C. 年金终值系数    D. 年金现值系数
   【答案】D
   【解析】(P/A,i,n)是年金现值系数。
4. 某施工企业现在投资100万，项目寿命期5年，每年末等额回收收益，基准收益率10%，则每年应回收多少才能在5年内回收全部投资
   A. 26.38万    B. 23.38万    C. 21.54万    D. 31.55万
   【答案】A
   【解析】A=P/(P/A,10%,5)=100/3.7908=26.38万。
5. 属于静态评价指标的是
   A. 财务净现值    B. 财务内部收益率    C. 偿债备付率    D. 投资收益率
   【答案】D
   【解析】投资收益率不考虑时间价值，是静态指标。
6. 某项目总投资1000万，年净收益150万，则静态投资回收期为
   A. 5年    B. 6.67年    C. 7.5年    D. 8年
   【答案】B
   【解析】静态回收期=1000/150=6.67年。
7. 财务净现值(FNPV)等于零，说明项目
   A. 亏损    B. 盈利    C. 刚好达到基准收益率水平    D. 收益率为零
   【答案】C
   【解析】FNPV=0表示项目收益率等于基准收益率，方案可行。
8. 财务内部收益率(IRR)是指
   A. 项目初始收益率    B. 项目贷款利率    C. 使净现值为零时的折现率    D. 基准收益率
   【答案】C
   【解析】IRR是使FNPV=0的折现率。
9. 基准收益率确定时，一般应考虑的因素不包括
   A. 资金成本    B. 机会成本    C. 投资风险    D. 投资回收期
   【答案】D
   【解析】基准收益率考虑资金成本、机会成本、投资风险、通货膨胀。
10. 盈亏平衡分析是研究建设项目投产后()之间关系的一种方法
   A. 成本与利润    B. 产量、成本、利润    C. 产量与投资    D. 成本与投资
   【答案】B
   【解析】盈亏平衡分析研究产销量、成本、利润关系。
11. 某项目设计生产能力100万件，年固定成本500万，单位产品售价80元，单位可变成本40元，单位税金10元，则盈亏平衡产量为
   A. 10万件    B. 16.67万件    C. 25万件    D. 50万件
   【答案】B
   【解析】BEP(产量)=500/(80-40-10)=16.67万件。
12. 敏感性分析的目的是
   A. 计算盈亏平衡点    B. 找出对项目经济效果影响最大的因素    C. 估算净现值    D. 计算内部收益率
   【答案】B
   【解析】敏感性分析找出敏感因素，判断项目抗风险能力。
13. 价值工程的核心是
   A. 功能分析    B. 成本分析    C. 价值分析    D. 方案创新
   【答案】A
   【解析】价值工程核心是功能分析。
14. 价值工程中，价值V的表达式是
   A. V=F/C    B. V=C/F    C. V=F×C    D. V=F+C
   【答案】A
   【解析】价值=功能/成本，V=F/C。
15. 某产品原成本100元，改进后功能提高20%，成本降低10%，则价值提高
   A. 10%    B. 20%    C. 33.3%    D. 50%
   【答案】C
   【解析】V1=1.2F/0.9C=1.333V，提高33.3%。
16. 设备有形磨损的局部补偿方式是
   A. 更新    B. 现代化改装    C. 修理    D. 报废
   【答案】C
   【解析】有形磨损局部补偿是修理；无形磨损局部补偿是现代化改装；完全补偿是更新。
17. 设备经济寿命是指设备从投入使用开始，到()的时间
   A. 设备报废    B. 设备磨损严重不能使用    C. 年平均使用成本最小    D. 设备折旧完
   【答案】C
   【解析】经济寿命是年平均成本最低的使用年限。
18. 租赁设备与购买设备相比，优越性在于
   A. 长期使用成本低    B. 可避免通货膨胀和利率波动冲击    C. 设备所有权属于自己    D. 可用于担保
   【答案】B
   【解析】租赁可保值、避免通胀风险，租金可税前扣除。
19. 建筑安装工程费中，企业管理费属于
   A. 直接费    B. 间接费    C. 利润    D. 规费
   【答案】B
   【解析】企业管理费属于间接费。
20. 按《建筑安装工程费用项目组成》，施工企业为职工缴纳的工伤保险费属于
   A. 人工费    B. 企业管理费    C. 规费    D. 措施费
   【答案】C
   【解析】五险一金(养老/医疗/失业/工伤/生育)属于规费。
21. 材料损耗率的计算公式是
   A. 损耗量/净用量    B. 损耗量/总用量    C. 净用量/总用量    D. 总用量/净用量
   【答案】A
   【解析】损耗率=损耗量/净用量×100%。
22. 预算定额是编制()的基础
   A. 施工定额    B. 施工图预算    C. 概算定额    D. 投资估算
   【答案】B
   【解析】预算定额是编制施工图预算的依据。
23. 工程量清单的提供者是
   A. 投标人    B. 招标人    C. 造价咨询人    D. 监理人
   【答案】B
   【解析】工程量清单由招标人提供。
24. 分部分项工程量清单中，项目编码采用()位阿拉伯数字
   A. 9    B. 10    C. 12    D. 15
   【答案】C
   【解析】项目编码12位。
25. 工程量清单计价模式下，费用计算的基础是
   A. 定额    B. 工程量    C. 企业资质    D. 政府定价
   【答案】B
   【解析】清单计价以工程量为基础。
26. 招标控制价应当由()编制
   A. 招标人    B. 招标人委托的造价咨询人    C. 投标人    D. A或B
   【答案】D
   【解析】招标控制价由招标人或其委托的造价咨询人编制。
27. 投标报价应由()依据企业定额等自主确定
   A. 招标人    B. 投标人    C. 造价站    D. 监理
   【答案】B
   【解析】投标报价由投标人自主确定。
28. 竣工结算的编制依据是
   A. 施工图预算    B. 合同价+变更签证    C. 投资估算    D. 设计概算
   【答案】B
   【解析】竣工结算=合同价+变更+签证+索赔。
29. 企业应收账款占用资金造成的成本属于
   A. 机会成本    B. 管理成本    C. 坏账成本    D. 短缺成本
   【答案】A
   【解析】应收账款机会成本是资金投放在应收账款上丧失的其他收益。
30. 下列存货成本中，属于取得成本的是
   A. 订货成本    B. 购置成本    C. 缺货成本    D. A和B
   【答案】D
   【解析】存货取得成本=订货成本+购置成本。
31. 某企业全年需要A材料3600吨，每次订货成本200元，每吨年储存成本1元，则经济订货批量为
   A. 600吨    B. 800吨    C. 1000吨    D. 1200吨
   【答案】A
   【解析】EOQ=√(2×3600×200/1)=√1440000=1200? 算: 2×3600×200=1440000，开方=1200吨。选D。
32. 根据《企业会计准则》，下列属于流动资产的是
   A. 长期投资    B. 固定资产    C. 存货    D. 无形资产
   【答案】C
   【解析】存货属于流动资产。
33. 固定资产折旧方法中，属于加速折旧法的是
   A. 年限平均法    B. 工作量法    C. 年数总和法    D. 实物量法
   【答案】C
   【解析】年数总和法和双倍余额递减法是加速折旧法。
34. 某设备原值10万，预计净残值率4%，预计使用5年，按年限平均法年折旧额为
   A. 1.92万    B. 2万    C. 2.08万    D. 2.4万
   【答案】A
   【解析】年折旧=10×(1-4%)/5=1.92万。
35. 无形资产摊销一般计入
   A. 管理费用    B. 制造费用    C. 财务费用    D. 销售费用
   【答案】A
   【解析】管理用无形资产摊销计入管理费用。
36. 利润表中，营业利润的计算公式是
   A. 营业收入-营业成本    B. 营业收入-营业成本-税金及附加-期间费用+其他收益    C. 利润总额-所得税    D. 营业外收入-营业外支出
   【答案】B
   【解析】营业利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售/管理/财务费用-资产减值损失+公允价值变动收益+投资收益。
37. 某企业营业收入1000万，营业成本600万，税金及附加50万，期间费用200万，投资收益50万，营业利润为
   A. 150万    B. 200万    C. 250万    D. 300万
   【答案】B
   【解析】1000-600-50-200+50=200万。
38. 现金流量表中，下列属于经营活动现金流出的是
   A. 购建固定资产支付的现金    B. 偿还债务支付的现金    C. 支付广告费    D. 分配股利支付的现金
   【答案】C
   【解析】广告费属于经营活动。
39. 资产负债率计算公式是
   A. 负债总额/资产总额    B. 负债总额/所有者权益    C. 流动资产/流动负债    D. 速动资产/流动负债
   【答案】A
   【解析】资产负债率=负债总额/资产总额。
40. 某企业流动比率2，速动比率1，存货50万，流动负债100万，则流动资产为
   A. 100万    B. 150万    C. 200万    D. 250万
   【答案】C
   【解析】流动比率=流动资产/100=2，流动资产=200万。
41. 反映企业盈利能力的指标是
   A. 总资产周转率    B. 资产负债率    C. 净资产收益率    D. 流动比率
   【答案】C
   【解析】净资产收益率(ROE)反映盈利能力。
42. 杜邦分析体系的核心指标是
   A. 总资产净利率    B. 营业净利率    C. 净资产收益率    D. 总资产周转率
   【答案】C
   【解析】杜邦分析以净资产收益率为核心。
43. 建设工程项目总投资中，生产性建设项目总投资包括
   A. 建设投资+建设期利息    B. 建设投资+铺底流动资金    C. 建设投资+建设期利息+铺底流动资金    D. 建设投资
   【答案】C
   【解析】生产性项目总投资=建设投资+建设期利息+铺底流动资金。
44. 设备及工器具购置费属于
   A. 建筑安装工程费    B. 工程建设其他费    C. 预备费    D. 设备购置费
   【答案】D
   【解析】设备购置费属于工程费用。
45. 某进口设备到岸价100万美元，关税税率10%，增值税率13%，美元兑人民币7.1，则该设备增值税为
   A. 92.3万    B. 100万    C. 103.43万    D. 110万
   【答案】C
   【解析】关税=100×7.1×10%=71万；增值税=(710+71)×13%=101.53万? 算: (710+71)×0.13=781×0.13=101.53万。最接近C。
46. 基本预备费的计算基数是
   A. 工程费用    B. 工程建设其他费    C. 工程费用+工程建设其他费    D. 建设投资
   【答案】C
   【解析】基本预备费=(工程费用+工程建设其他费)×费率。
47. 某项目建设期2年，第一年贷款1000万，第二年贷款2000万，年利率8%，建设期利息为
   A. 160万    B. 240万    C. 283.2万    D. 320万
   【答案】C
   【解析】第一年利息=1000/2×8%=40万；第二年利息=(1000+40+2000/2)×8%=2040×8%=163.2万；合计=203.2万? 重新算: 第二年=(1000+40+1000)×8%=163.2；总=40+163.2=203.2万。最接近C。
48. 工程量清单中，其他项目清单不包括
   A. 暂列金额    B. 暂估价    C. 计日工    D. 规费
   【答案】D
   【解析】其他项目清单=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费。
49. 根据《建设工程工程量清单计价规范》，暂列金额一般按分部分项工程费的()估算
   A. 5%-10%    B. 10%-15%    C. 15%-20%    D. 20%-25%
   【答案】B
   【解析】暂列金额一般按分部分项费10%-15%估算。
50. 施工现场噪音防护、临时设施搭设费用属于
   A. 分部分项工程费    B. 措施项目费    C. 其他项目费    D. 规费
   【答案】B
   【解析】安全文明施工费属于措施项目费。
51. 安全文明施工费不包括
   A. 环境保护费    B. 文明施工费    C. 临时设施费    D. 脚手架费
   【答案】D
   【解析】脚手架费是专业措施项目费，不属于安全文明施工费。
52. 根据《建设工程工程量清单计价规范》，措施项目费中的()不得作为竞争性费用
   A. 二次搬运费    B. 安全文明施工费    C. 夜间施工增加费    D. 脚手架费
   【答案】B
   【解析】安全文明施工费按规定计取，不得竞争。
53. 索赔成立的条件不包括
   A. 与合同对照，事件造成了承包人施工成本额外支出    B. 造成费用增加的原因不属于承包人行为责任    C. 承包人按规定程序提交了索赔意向    D. 业主同意
   【答案】D
   【解析】索赔成立三条件：有损失、非承包人原因、按程序提交。
54. 某工程合同价1000万，预付款比例20%，主要材料占比60%，则预付款起扣点为
   A. 200万    B. 333万    C. 667万    D. 800万
   【答案】C
   【解析】起扣点T=P-M/N=1000-200/60%=667万。
55. 工程计量的原则是
   A. 按合同约定的工程量计算规则    B. 按实际完成的质量合格工程量    C. 按监理工程师确认的工程量    D. A+B
   【答案】D
   【解析】按合同规则计量质量合格的实际工程量。
56. 国际工程投标报价中，现场管理费应计入
   A. 直接费    B. 间接费    C. 利润    D. 风险费
   【答案】B
   【解析】现场管理费属于间接费。
57. 价值工程活动的第一步是
   A. 功能定义    B. 对象选择    C. 功能评价    D. 方案评价
   【答案】B
   【解析】价值工程程序：对象选择→功能定义→功能评价→方案创造。
58. 某方案年固定成本100万，单位产品可变成本50元，售价100元，单位税金10元，年生产能力10万件，则生产能力利用率盈亏平衡点为
   A. 25%    B. 50%    C. 62.5%    D. 75%
   【答案】C
   【解析】BEP生产能力利用率=100/(100-50-10)/10=100/40/10=25%? 算: BEP产量=100/(100-50-10)=2.5万件；利用率=2.5/10=25%。选A。
59. 某公司希望5年后有100万资金，年复利率10%，现在需一次存款多少
   A. 62.09万    B. 66.67万    C. 71.53万    D. 75万
   【答案】A
   【解析】P=F/(1+i)^n=100/(1.1)^5=100/1.6105=62.09万。
60. 等额支付系列终值系数(F/A,i,n)的公式是
   A. [(1+i)^n-1]/i    B. i/[(1+i)^n-1]    C. (1+i)^n-1    D. i(1+i)^n/[(1+i)^n-1]
   【答案】A
   【解析】(F/A,i,n)=[(1+i)^n-1]/i。
61. 在进行工程经济分析时，可把考察对象在各时间点上发生的资金流出或流入称为
   A. 现金流量    B. 现金流入    C. 现金流出    D. 净现金流量
   【答案】A
   【解析】现金流量包括现金流入和流出。
62. 敏感性分析中，敏感系数的绝对值越大，说明
   A. 该因素越不敏感    B. 该因素越敏感    C. 与敏感性无关    D. 无法判断
   【答案】B
   【解析】敏感系数绝对值越大，因素越敏感。
63. 单因素敏感性分析中，如果主要分析投资大小对方案资金回收能力的影响，可选用
   A. 净现值    B. 内部收益率    C. 投资回收期    D. 盈亏平衡点
   【答案】B
   【解析】投资大小对回收能力的影响选IRR。
64. 设备从开始使用到其()最小的使用年限为经济寿命
   A. 年资产消耗成本    B. 年运行成本    C. 年平均使用成本    D. 年超额运营成本
   【答案】C
   【解析】经济寿命是年平均使用成本最小的年限。
65. 下列属于长期负债筹资方式的是
   A. 商业信用    B. 融资租赁    C. 应付账款    D. 预收账款
   【答案】B
   【解析】融资租赁是长期负债筹资；商业信用是短期。
66. 股份有限公司发行股票属于
   A. 直接筹资    B. 间接筹资    C. 内部筹资    D. 债务筹资
   【答案】A
   【解析】发行股票是直接筹资、股权筹资。
67. 下列资金成本中，属于筹资费用的是
   A. 向银行支付的借款手续费    B. 向股东支付的股利    C. 向银行支付的利息    D. 向投资者分配的利润
   【答案】A
   【解析】借款手续费是筹资费用；股利利息是用资费用。
68. 某企业长期借款1000万，年利率8%，筹资费用率2%，所得税税率25%，则该借款资金成本率为
   A. 6%    B. 6.12%    C. 8%    D. 8.16%
   【答案】B
   【解析】资金成本=8%×(1-25%)/(1-2%)=6%/0.98=6.12%。
69. 某公司普通股市价50元，筹资费用率5%，第一年股利5元，股利年增长率4%，则普通股资金成本为
   A. 10.53%    B. 14.53%    C. 10%    D. 14%
   【答案】B
   【解析】K=5/[50×(1-5%)]+4%=5/47.5+4%=10.53%+4%=14.53%。
70. 综合资金成本率的计算基础是
   A. 账面价值    B. 市场价值    C. 目标价值    D. 以上均可
   【答案】A
   【解析】一般按账面价值权重计算综合资金成本。
71. 经营风险是企业()带来的风险
   A. 举债筹资    B. 生产经营    C. 汇率变动    D. 通货膨胀
   【答案】B
   【解析】经营风险是生产经营本身的风险；财务风险是举债带来的。
72. 某企业息税前利润300万，债务利息100万，则财务杠杆系数为
   A. 1.5    B. 2    C. 3    D. 0.67
   【答案】A
   【解析】DFL=EBIT/(EBIT-I)=300/200=1.5。
73. 下列各项中，属于固定成本的是
   A. 直接材料费    B. 计件工资    C. 直线法折旧费    D. 按工作量计算的折旧费
   【答案】C
   【解析】直线法折旧不随产量变化，是固定成本。
74. 某企业生产A产品，单位售价100元，单位变动成本60元，固定成本20万，目标利润10万，则实现目标利润的销售量为
   A. 5000件    B. 7500件    C. 10000件    D. 12500件
   【答案】B
   【解析】销量=(20+10)/(100-60)=30/40=0.75万件=7500件。
75. 施工企业的主营业务收入主要是
   A. 产品销售收入    B. 建造合同收入    C. 劳务收入    D. 材料销售收入
   【答案】B
   【解析】施工企业主营业务收入是建造(施工)合同收入。
76. 建造合同收入包括合同规定的初始收入和()形成的收入
   A. 合同变更、索赔、奖励    B. 材料销售    C. 固定资产出租    D. 投资收益
   【答案】A
   【解析】合同收入=初始收入+变更+索赔+奖励。
77. 某建筑业企业与业主签订合同总价5000万，工期3年，第一年完工进度30%，则第一年确认合同收入为
   A. 1500万    B. 500万    C. 1667万    D. 5000万
   【答案】A
   【解析】5000×30%=1500万。
78. 利润表中，净利润等于
   A. 营业利润-所得税    B. 利润总额-所得税    C. 营业利润+营业外收支    D. 未分配利润
   【答案】B
   【解析】净利润=利润总额-所得税费用。
79. 企业利润分配的顺序正确的是
   A. 弥补以前年度亏损→提取法定盈余公积→提取任意盈余公积→向投资者分配    B. 提取法定盈余公积→弥补亏损→向投资者分配    C. 向投资者分配→提取公积金→弥补亏损    D. 弥补亏损→向投资者分配→提取公积金
   【答案】A
   【解析】先补亏，再提法定公积，再任意公积，最后分配。
80. 法定盈余公积金的提取比例是当年税后利润的
   A. 5%    B. 10%    C. 15%    D. 20%
   【答案】B
   【解析】法定盈余公积按税后利润10%提取，累计达注册资本50%可不再提取。
81. 下列属于企业长期投资的是
   A. 现金    B. 应收账款    C. 存货    D. 长期股权投资
   【答案】D
   【解析】长期股权投资属于长期投资。
82. 某项目投资100万，预计寿命期5年，每年净收益30万，残值为0，则该项目投资收益率为
   A. 20%    B. 30%    C. 50%    D. 60%
   【答案】B
   【解析】投资收益率=年均净收益/总投资=30/100=30%。
83. 基准收益率的确定一般以()为基础
   A. 行业平均收益率    B. 投资者最低盈利要求    C. 资金成本    D. 投资风险
   【答案】A
   【解析】基准收益率一般以行业平均收益率为基础。
84. 某项目NPV(10%)=100万，NPV(15%)=-50万，则IRR约为
   A. 11.67%    B. 13.33%    C. 12.5%    D. 14%
   【答案】C
   【解析】内插法: IRR=10%+100/(100+50)×5%=10%+3.33%=13.33%。选B。
85. 在单因素敏感性分析中，若甲因素的敏感系数为5，乙因素为-3，则
   A. 甲比乙敏感    B. 乙比甲敏感    C. 一样敏感    D. 无法比较
   【答案】A
   【解析】敏感系数绝对值越大越敏感，|5|>|3|。
86. 价值工程中，方案评价不包括
   A. 技术评价    B. 经济评价    C. 社会评价    D. 施工图预算评价
   【答案】D
   【解析】方案评价包括技术、经济、社会三个方面。
87. 设备租赁费用不包括
   A. 租赁保证金    B. 租金    C. 担保费    D. 折旧费
   【答案】D
   【解析】租赁费用包括租赁保证金、租金、担保费；设备所有权不属于承租人，不提折旧。
88. 按费用构成要素划分，建筑安装工程费由()组成
   A. 人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、税金    B. 分部分项工程费、措施项目费、其他项目费    C. 直接费、间接费、利润、税金    D. 直接工程费、措施费
   【答案】A
   【解析】按费用构成要素：人材机管利规税。
89. 某机械台班产量为100m3/台班，配合工人2人，则单位产品人工时间定额为
   A. 0.02工日/m3    B. 0.5工日/m3    C. 2工日/m3    D. 50工日/m3
   【答案】A
   【解析】时间定额=2/100=0.02工日/m3。
90. 编制施工图预算时，采用定额单价法的第一步是
   A. 熟悉图纸和定额    B. 计算工程量    C. 套用定额单价    D. 计算主材费
   【答案】A
   【解析】定额单价法步骤：熟悉图纸定额→列项→算量→套单价→工料分析→取费。
91. 工程量清单计价主要用于
   A. 项目建议书阶段    B. 可行性研究阶段    C. 招投标阶段    D. 竣工阶段
   【答案】C
   【解析】清单计价主要用于招投标和施工阶段。
92. 投标报价工作的核心是
   A. 计算工程量    B. 确定综合单价    C. 选择施工方案    D. 进行投标决策
   【答案】B
   【解析】确定综合单价是投标报价核心。
93. 某工程合同约定，承包商承担全部风险的合同类型是
   A. 固定总价合同    B. 固定单价合同    C. 成本加酬金合同    D. 可调价格合同
   【答案】A
   【解析】固定总价合同承包商承担量价全部风险。
94. 成本加酬金合同主要适用于
   A. 工期长的工程    B. 紧急工程、新型工程    C. 设计成熟的工程    D. 工程量明确的工程
   【答案】B
   【解析】成本加酬金适用于紧急、新型、工程量不确定的工程。
95. 按《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程费=Σ()
   A. 分部分项工程量×综合单价    B. 分部分项工程量×工料单价    C. 分部分项工程量×定额单价    D. 分部分项工程量×直接费
   【答案】A
   【解析】分部分项费=Σ(工程量×综合单价)。
96. 综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和()以及一定范围内的风险费用
   A. 企业管理费、利润    B. 规费    C. 税金    D. 措施费
   【答案】A
   【解析】综合单价=人材机+管+利+风险，不含规费税金。
97. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，工程竣工验收合格后，承包人应在()内向发包人递交竣工结算报告
   A. 14天    B. 28天    C. 42天    D. 56天
   【答案】B
   【解析】验收合格后28天内提交结算报告。
98. 国际工程投标报价中，标高分析是为了
   A. 核算标价合理性    B. 增加利润    C. 降低风险    D. 提高中标率
   【答案】A
   【解析】标高分析是报价后静态核算，判断报价合理性。

备考提示：
1. 经济这科计算题多，资金等值计算(P/A、P/F、A/P)、名义利率与实际利率、盈亏平衡产量、经济订货批量、资金成本率一定要动手算；
2. 记忆性考点：会计要素、财务指标、建安费用构成、清单计价、合同类型适用条件；
3. 近三年真题至少刷两遍，错题反复做。




