九年级物理期末学业水平模拟试卷（满分100分·含参考答案）
九年级物理期末学业水平模拟试卷
（满分100分，考试时间90分钟）  命题范围：电流电路、欧姆定律、电功率、电与磁、能源与可持续发展
一、单项选择题（每小题3分，共36分）
1.下列物品中，通常情况下属于导体的是（ ）A.塑料尺 B.橡胶手套 C.钢尺 D.陶瓷碗
2.关于电流和电路，下列说法正确的是（ ）A.只要导体中有电荷就一定有电流 B.把正电荷定向移动的方向规定为电流方向 C.电路中电源是消耗电能的装置 D.并联电路各支路电流一定相等
3.某导体两端电压为6V时，通过的电流为0.3A，则该导体的电阻为（ ）A.0.5Ω B.20Ω C.1.8Ω D.2Ω
4.下列用电器中，主要利用电流热效应工作的是（ ）A.电视机 B.电冰箱 C.电烙铁 D.电风扇
5.标有“220V 100W”的灯泡正常工作时，通过灯丝的电流约为（ ）A.0.45A B.2.2A C.10A D.0.22A
6.关于家庭电路和安全用电，下列做法正确的是（ ）A.用湿手插拔插头 B.发现有人触电立即用手去拉 C.控制灯泡的开关接在火线上 D.多个大功率用电器同时接在同一插排上
7.下列设备中，利用电磁感应现象工作的是（ ）A.电动机 B.发电机 C.电磁铁 D.电铃
8.关于磁场和磁感线，下列说法正确的是（ ）A.磁感线是磁场中真实存在的曲线 B.磁体外部磁感线从S极出发回到N极 C.磁场对放入其中的磁体会产生力的作用 D.地球本身不是一个大磁体
9.两个电阻R1=10Ω、R2=20Ω串联后接在6V电源上，电路中的电流为（ ）A.0.2A B.0.3A C.0.6A D.0.9A
10.上题电路中R1两端的电压为（ ）A.2V B.4V C.6V D.1V
11.下列能源中，属于可再生能源的是（ ）A.煤 B.石油 C.太阳能 D.天然气
12.关于电功率，下列说法正确的是（ ）A.电功率越大，消耗的电能一定越多 B.电功率是表示电流做功快慢的物理量 C.用电器的额定功率随实际电压改变 D.千瓦时是电功率的单位
二、填空题（每空2分，共24分）
13.我国家庭电路中，火线和零线之间的电压为______V；控制家用电器的开关应接在______线上。
14.一段导体两端电压为4V时通过电流0.2A，其电阻为______Ω；当两端电压增大到8V时，它的电阻为______Ω。
15.电动机工作时主要把电能转化为______能；发电机工作时把机械能转化为______能。
16.某电能表标有“3000r/(kW·h)”，某用电器单独工作5分钟，电能表转盘转过300转，则该用电器这段时间消耗电能______kW·h，它的电功率为______W。
17.通电螺线管周围的磁场跟______磁体的磁场相似，要改变它的磁极方向，可以改变______的方向。
三、实验探究题（共20分）
18.（10分）在“伏安法测电阻”实验中：(1)实验原理是______（用公式表示）；(2)闭合开关前，滑动变阻器的滑片应调到阻值最______处，目的是保护电路；(3)滑动变阻器除保护电路外，还可以改变待测电阻两端的______，实现多次测量；(4)某次测量电压表示数为2.4V，电流表示数为0.24A，则测得电阻为______Ω；(5)多次测量取平均值是为了______。
19.（10分）在探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”实验中，通过观察电磁铁吸引大头针的数目来判断磁性强弱，这种研究方法叫______法；当线圈匝数不变时，电路中的电流越大，电磁铁吸引的大头针越______；当电流大小不变时，插入铁芯后电磁铁的磁性会______；电磁铁在生产生活中的应用有______（举一例）。
四、计算题（共20分）
20.（10分）如图所示，电源电压保持不变，定值电阻R1=20Ω，闭合开关S后电流表的示数为0.3A。求：(1)电源电压U；(2)若把R1换成30Ω的电阻仍接在同一电源上，通过它的电流变为多少？
21.（10分）某品牌电热水壶铭牌上标有“220V 1100W”字样。求：(1)电热水壶正常工作时的电流；(2)正常工作10分钟消耗的电能合多少焦耳；(3)电热水壶正常工作时电热丝的电阻。
参考答案与评分标准
一、选择题：1.C 2.B 3.B 4.C 5.A 6.C 7.B 8.C 9.A 10.A 11.C 12.B。二、填空题：13.220，火；14.20，20；15.机械，电；16.0.1，1200；17.条形，电流。三、实验题：18.(1)R=U/I；(2)大；(3)电压；(4)10；(5)减小误差。19.转换，多，增强，电铃（或电磁起重机、扬声器等）。四、计算题：20.(1)U=IR1=0.3A×20Ω=6V；(2)I′=U/R′=6V÷30Ω=0.2A。21.(1)I=P/U=1100W÷220V=5A；(2)t=10min=600s，W=Pt=1100W×600s=6.6×10^5J；(3)R=U/I=220V÷5A=44Ω。
命题说明
本卷紧扣九年级电学教学重点，覆盖导体与绝缘体、电路识别、欧姆定律及其应用、电功率与电热、家庭电路与安全用电、电与磁、能源分类等核心考点。选择题第3、9、10题串联考查欧姆定律的基本计算；实验题突出“伏安法测电阻”这一中考高频实验；计算题两题分别考查串联电路规律和用电器铭牌的实际应用。建议学生限时完成后对照答案订正，错题回到课本相应章节重新梳理。




